**FX-504 4 Kablolu Konvansiyonel Fotoelektrik Optik Duman Dedektörü**

Gelişmiş fotoelektrik duman algılama teknolojisi ile çalışmalıdır.

4 kablolu dedektör bağlantısını desteklemelidir.

Üzerinden NO-NC kontak röle durumu ayarlanabilir olmalıdır.

Mükemmel duman erişimi için dayanıklı sensör kafası olmalıdır.

Üzerinde 2 adet Led olmalı ve 360 ° olarak görülebilmelidir.

Bekleme durumunda her yönden görülebilecek 3-5 saniye aralıklarla yanıp sönecek 2 adet Led olmalı ve dedektörün çalıştığı izlenebilmelidir, alarm durumunda ise bu iki Led sürekli yanmalıdır.

Kolay kurulum ve bakım yapılabiliyor olmalıdır.

Herhangi bir dekor için modern tasarıma sahip olmalıdır.

Alıcının ışığı algıladığında, duman yoğunluğu önceden belirlenmiş alarm seviyesine ulaşır ulaşmaz kontrol paneline alarm durumu sinyali göndermesi prensibi ile çalışmalıdır.

CE ve EN54 belgeleri olmalıdır.

Voltaj Aralığı:10.2V -13,8V DC olmalıdır.